|  |  |
| --- | --- |
|  **RFQ 2018-132, Додаток А. Обсяг робіт / Форма пропозиції** |  |
| **Відомість обсягів робіт** |
|  **на виконання робіт за адресою: бул. Меотиди, 20 а в м. Маріуполі, що здійснюється в 2018 році** |
| **№п/п** | **Найменування робіт та витрат** | **Одиницявиміру** | **Кількість** | **Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)\*** | **Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)\*** | **Малюнок (виріб може незначно відрізнятись)**  |
|   | **Локальний кошторис 2-1-1 на улаштування спеціалізованого майданчика та альтанки для людей з інвалідністю** |
|  | **ЛОТ 1. Спеціалізований майданчик та альтанка для людей з інвалідністю** |   |
| 1 | Планування площ механiзованимспособом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0.231 |   |   |   |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях такотлованах екскаваторами мiсткiстюковша 0,25 м3 з навантаженням наавтомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0.4389 |   |   |   |
| 3 | Розробка ґрунту вручну , група ґрунту 2[доробка вручну, розробленогомеханiзованим способом] | 100 м3 | 0.0231 |   |   |   |
| 4 | Перевезення грунту до 10 км | т | 73.92 |   |   |   |
| 5 | Монтаж бетонних поребрикiв | м | 66 |   |   |   |
| 6 | Поребрик 500х200х60 мм марка бетонуВ25 | м | 66 |   |   |   |
| 7 | Готування важкого бетону на щебенi,клас бетону В15 | 100м3 | 0.03366 |   |   |   |
| 8 | Улаштування пiдстильних тавирiвнювальних шарiв основи iз шлаку | 100м3 | 0.231 |   |   |   |
| - | Шлак відвальний доменний фр.0-40 | м3 | 34.65 |   |   |   |
| 9 | Улаштування пiдстильних тавирiвнювальних шарiв основи з пiску | 100 м3 | 0.231 |   |   |   |
| - | Пiсок природний, рядовий | м3 | 25.41 |   |   |   |
| 10 | Улаштування покриття з плитокполiвiнiлхлоридних площею покриттяпонад 10 м2 | 100м2 | 2.25 |   |   |   |
| - | Травмобезпечне резинове покриття длядитячих майданчиків б=20мм зеленогоколіру | м2 | 229.5 |   |   |   |
| 11 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЕМ] | 100 м2 | 0.06 |   |   |   |
| - | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi б=30ммбетон В25 | м2 | 6.06 |   |   |   |
| 12 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурнихелементiв мощення [ФЕМ] | 1 м різу | 6 |   |   |   |
| 13 | Буріння ям бурильною машиною натракторі JSB; група ґрунтів 2 | 100 ям | 0.42 |   |   |   |
| 14 | Монтаж металоконструкцiй МАФ | 1т | 0.67 |   |   |   |
| 15 | Гойдалка для дітей на інвалідних колясках | шт | 1 |   |   |  |
| 16 | Карусель для дітей с ОФВ  | шт | 1 |   |   |
| 17 | Дитяча альтанка для дітей-інвалідів | шт | 1 |   |   |  |
| 18 | Лава зі спінкою дерев'яна, каркасметалевий, розміри1800х635х845 мм | шт | 3 |   |   |  |
| 19 | Бетонування стійок металоконструкцій | 100 м3 | 0.0672 |   |   |   |
| 20 | Готування важкого бетону на щебенi,клас бетону В15 | 100 м3 | 0.068544 |   |   |   |
|  |  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |  |
| Додаткові невід'ємні умови щодо виконання робіт: |  |  |  |
| 1. Гарантійний термін щодо виконаних робіт повинен складати щонайменш 1 рік. |  |  |  |
| 2. Гарнтійний термін щодо обладнання щонайменше 2 роки. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **УВАГА! Малюнки, зображені в даній специфікації, слід розуміти як референтні для розуміння вимог до товарів. УВКБ ООН НЕ вимагає від постачальників ідентичних товарів.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПІБ |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Посада |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дата |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підпис, М.П. |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |