**Додаток А до UKRKI / RFQ / 2021-122 на закупівлю медичних товарів та обладнання**

**УВАГА! Малюнки, зображені в даній специфікації, слід розуміти як референтні для відображення вимог до товарів. УВКБ ООН НЕ вимагає від постачальників ідентичних товарів.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЛОТ 1** | | **Необхідна кількість** |
| **Посилена інвалідна коляска** | | **2 шт.** |
| Специфікація (Рекомендовано ВООЗ) | |
| Вид: для дому та вулиці  Матеріал сидіння і спинки: нейлон  Матеріал рами: сталь  Ширина сидіння, (см): 66  Загальна ширина, (см): 86  Ширина в складеному стані, (см): 32  Глибина сидіння, (см): 46  Висота сидіння від підлоги, (см): 49  Висота спинки, (см): 45  Регулювання спинки: нерегульована  Підлокітники: знімні  Підніжки: знімне-відкидні  Тип коліс: литі  Передні колеса, (дюйм): 7  Задні колеса, (дюйм): 24 х 1 3/8  Вага, (кг): 25  Максимальне навантаження, (кг): 300 | |
|
|
|
|
| Приблизний вигляд: | | |
|  | | |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛОТ 2** | **Необхідна кількість** |
| **Ємність для зберігання води** | **1 шт.** |
| Специфікація |
| Об’єм: 500 л Тип: Вертикальний Матеріал корпусу: Пластик Діаметр: 630 – 710 мм Висота: 1450 - 1760 мм Діаметр оглядового отвору: 300 - 350 мм Можливість підключення до системи водопроводу зверху і знизу - є |
|
|
|
|
| Приблизний вигляд: | |
|  | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЛОТ 3** | | | **Необхідна кількість** |
| **Мийка високого тиску і поливальні шланги з швидкороз'ємними з’єднаннями** | | |
| Специфікація | | |
| 3.1 | Мийка високого тиску | Тип двигуна: електричний  Потужність двигуна, кВт: 2,2 - 2,6  Колеса: Так  Продуктивність, л / год: 420-470  Макс. робочий тиск, бар: 150 - 170  Довжина шланга, м: 6 - 8  Довжина кабелю, м: 3 (або більше)  Пістолет: Так  Фільтр: Так  Вбудований бак для миючого засоб: Так  Можливість забору води з бочках: Так  Котушка для шланга: Так | **2 шт** |
| 3.2 | Поливальні шланги з швидкороз'ємними з’єднаннями | Довжина - 40 - 50 метрів.  Тип підключення - Швидкороз'ємний (пропонований варіант поливального шланга з швидкороз'ємними з’єднаннями повинен підходити для пропонованої мийки високого тиску). | **2 шт** |
| Приблизний вигляд: | | | |
|  | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЛОТ 4** | | | **Необхідна кількість** |
| **Аптечка першої долікарської допомоги** | | |
| Специфікація | | |
| 4 | Аптечка першої долікарської допомоги | До складу аптечки входить:   * Шина гнучка зразку SAM Splint 90 см (Китай) - 1 шт. * Плівка-клапан для СЛР – 3 шт. * Гідрогель протиопіковий 125 мл – 1 шт. * Пластоспрей - рідкий лейкопластир – 1 шт. * Маска дихальна типу CPR – 1 шт. * Спрей холодова (заморозка) 400 мл – 1 шт. * Бинт марлевий нестерильний 7м х 14см – 5 шт. * Бинт марлевий стерильний 7м х 14см – 5 шт. * Бинт марлевий нестерильний 5 м х 10 см – 5 шт. * Бинт марлевий стерильний 5 м х 10 см – 5 шт. * Бинт еластичний – 2 шт. * Косинка трикутна – 2 шт. * Жгут Есмарха – 2 шт. * Серветка антисептична – 10 шт. * Рукавички парамедика медичні, розмір L – 5 шт. * Серветка марлева стерильна в упаковці 16х14 см – 1 шт. * Пластир медичний 2 см х 500 см – 5 шт. * Пластир бактерицидний 2,5 х 7,6 * Ножиці парамедика – 1 шт. * Перекис водню в спреї 50 мл – 1 шт. * Сумка аптечна – 1 шт. | **3 шт** |
| Приблизний вигляд: | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОТ 5** | | | **Необхідна кількість** | **Приблизний вигляд:** |
| **Пульсоксиметр портативний, Автоматичний тонометр, Глюкометр, Тест-смужки, Скарифікатор** | | |
| Специфікація (Рекомендовано ВООЗ) | | |
| 5.1 | Пульсоксиметр портативний | 1) Рівень вимірювання насиченості: 70% - 99%.  2) Похибка вимірювання частоти пульсу: 1% або менше  3) Визначення частоти пульсу з діапазоном: 30-240 уд/хв.  4) Похибка вимірювання частоти пульсу: 1 уд. / хв або менше. | **3 шт.** |  |
| 5.2 | Автоматичний тонометр | Діапазон вимірювань тиску: 0-299 мм рт.ст., частоти пульсу: 40-180 уд/ хв.  Гранична похибка вимірювання тиск: не більше 3 мм рт.ст., частота пульсу: не більше 5%  Клінічно апробовано: Так, IP  Манжета в комплекті: Універсальна компресійна манжета нового покоління для рук з довжиною кола плеча від 22 до 42 см.  Можливість використання великої манжети (32-42 см): Є  Можливість використання дитячої манжети (17-22 см): Є  Нагнітання повітря: автоматичне за допомогою повітряного електричного компресора  Випуск повітря: автоматичний | **3 шт.** |  |
| 5.3 | Глюкометр | програмна компенсація рівня гематокриту у пацієнта;  мультиімпульсна система контролю реакції ферментного розчину;  автоматичне коректування лінійності;  автоматичне коректування «кисневих» поправок.  автоматичне кодування;  детектор недозаповнення крові;  час отримання результату - не більше 5 секунд;  не вимагається використання чіпу, кодування або калібрування; | **3 шт.** |  |
| 5.4 | Тест-смужки | Спосіб вимірювання - Електрохімічний  Час вимірювання - від 3 до 5 сек  Обсяг зразку - до 0,4 мкл  Діапазон вимірювання 0,6 - 33,3 ммоль / л  Аналізований показник - глюкоза | **6 упаковок** |  |
| 5.5 | Скарифікатор | Тип: спис;  Матеріал: нержавіюча сталь;  Стерильний, апірогенний, нетоксичний;  Призначений для одноразового використання;  Індивідуальна упаковка; | **300 штук** |  |