**UKRVI/RFQ/2022 -139**

**ДОДАТОК -А**  
 **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

1. **ЛОТ-1:**

Санпункт (Модульний туалет) біля МПК «Могилів-Подільський-Отач», Вінницька обл.

Ця робота включає наступний короткий виклад опису, який буде виконано відповідно до детальної технічної специфікації та BOQ. Орієнтовний графік виконання цієї роботи становить 3 тижні. Зведення робіт, які необхідно виконати, включає:

1. Монтаж бетонної основи

2. Монтаж каркаса модулів

3. Основа/настил модуля

4. Забезпечення двосхилим покриттям для встановленого модуля

5. Зовнішні стіни висотою до 2200 мм

6. Надання перегородок, 3 штуки з розмірами: довжина - 2 м і висота - 2,100 м і 2,3 м.

7. Поставка та монтаж металопластикових вікон

8. Електропроводка прихована, виконана в гофрованому металорукаві, та освітлення

9. Забезпечення додатковим обладнанням санітарного модуля

10. Монтаж пандуса з поручнями

11. Будівництво вигрібної ями

12. Поставка та монтаж настінного розкладного горизонтального пеленального столика (cp0016h)

1. **ЛОТ-2:**

Встановлення металевої сонцезахисної навіси на МПК «Могилів-Подільський-Отач», Вінницька обл.

Ця робота включає постачання та встановлення необхідної сонцезахисної шторки відповідно до технічної специфікації та BOQ. Орієнтовний графік виконання цієї роботи становить 2 тижні. Робота включає наступні дії, які необхідно виконати.

1. Поставка та монтаж профільної труби перетином не менше 80х80х3мм.

2. Монтаж покрівлі з дерев'яного каркасу та суцільної лати

3. Забезпечення захисного оздоблення верхнього пояса конструкції з дерев'яних ламелей

4. Відливання бетону

5. Встановлення периметрального каркаса конструкції/ Тені

6. Монтаж тротуарної плитки

1. **ЛОТ-3:**

Встановлення пандуса для доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями на МПК «Могилів-Подільський-Отач», Вінницька обл.

Ця робота передбачає поставку та встановлення пандуса, щоб зробити пункт пропуску для людей з обмеженими можливостями та мам з дітьми з колясками. Орієнтовний графік виконання цієї роботи становить 2 тижні. Ці роботи, які будуть виконані в цьому ЛОТі:

1. Монтаж металевого пандуса з ухилом з висоти 0,8м

2. Встановлення перил для пандуса, який виготовляється з профільної труби 40х40 мм. 40x40mm