|  |
| --- |
| Замовник  |
| *(найменування організації)* |
| Підрядник  |
| *(наименування організації)* |
|   |
|   |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
| **з ремонту громадського центру у селищі Павлопіль за адресою:с.Павлопіль****Волноваського району Донецької області , що здійснюється в 2019 році** |
|   |
|   |
|   |
| Складена в поточних цінах станом на 22 липня 2019 г.  |
| №п/п | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру | Кількість | Ціна,грн. | Вартість,грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   |  |   |   |   |   |
|   |   | **Розділ 1**. Демонтажні роботи |   |   |   |  |
| 1 |  | Розбирання молдінгів панелей | 100м | 1,0782 |  |  |
| 2 |  | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,832 |  |  |
| 3 |  | Розбирання покриттiв пiдлог з фанери,сцена частка | 100м2 | 0,0225 |  |  |
| 4 |  | Демонтаж ящика пожежного гидранта зДСП | шт | 1 |  |  |
| 5 |  | Демонтаж обшивки стiн з ДСП плитами[фальшстiни] по дерев'яному каркасу,панелі з деревяним каркасом | 100м2 | 0,7807 |  |  |
| 6 |  | Розбирання обшивки укосів з ДСП ікаркасу 18,5м | 100м2 | 0,068 |  |  |
| 7 |  | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,156 |  |  |
| 8 |  | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,075 |  |  |
| 9 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'янихстiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 |  |  |
| 10 |  | Демонтаж обшивки стiн з гіпсових плитпо дерев'яному каркасу,обшивка здеревяним каркасом | 100м2 | 0,3681 |  |  |
| 11 |  | Демонтаж підшивки горизонтальнихповерхонь підвісних стель гіпсовимилистами. | 100 м2 | 0,5129 |  |  |
| 12 |  | Демонтаж каркасу пiд облицювання стель | 100м2 | 0,5129 |  |  |
| 13 |  | Демонтаж прожекторів, що установлені окремо,на кронштейнi ,на сцені | 100 шт | 0,03 |  |  |
| 14 |  | Демонтаж свiтильникiв | 100шт | 0,36 |  |  |
| 15 |  | Демонтаж вимикачiв | 100шт | 0,02 |  |  |
| 16 |  | Демонтаж електропроводки | 100м | 0,68 |  |  |
| 17 |  | Демонтаж щиткiв освiтлювальних масоюпонад 10 кг до 20 кг у готовiй нiшi або настiнi | шт | 1 |  |  |
| 18 |  | Демонтаж щиткiв освiтлювальних масоюпонад 20 кг до 40 кг у готовiй нiшi або настiнi | шт | 2 |  |  |
| 19 2021 |  | Демонтаж кабелю вводного перерiзом понад 16 мм2Ревізія системи опаленняГідравлічні іспити системи опалення | 100м систшт | 0,1611 |  |  |
|   |   | Всього по розділу 1 |   |  |   |  |
|   |   |  |   |   |   |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 |  |   **Pозділ 2**. Оздоблювальнi роботиОбклеювання молдінгів стелі малярноюстрічкою 124,14м | 100м2 | 0,092 |  |  |
| 23 |  | Очищення вручну внутрішніх поверхоньстель від фарби | 100м2 | 0,9777 |  |  |
| 24 |  | Грунтовка поверхонь стель всерединiПриміщень Ceresit СТ 17 або аналог | 100м2 | 0,9777 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Полiпшене фарбуванняполiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стель по штукатурцi на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою)  | 100м2 | 0,9777 |  |  |
| 26 |  | Покриття олiйними або спиртовимилаками молдінгів стель (ПФ170, або аналог) | 100м2 | 0,092 |  |  |
| 28 |  | Ремонт гіпсових плит стін | 100м2 | 0,4184 |  |  |
| 29 |  | Ремонт гіпсових плит колон | 100м2 | 0,0596 |  |  |
| 30 |  | Полiпшене фарбуванняполiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по гіпсовим плитам на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою)  | 100м2 | 1,3946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Полiпшене фарбуванняполiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами колон по гіпсовим плитам на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою)  | 100м2 | 0,1988 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Перетирання штукатурки внутрiшнiхпримiщень з смивкою вапнянної фарби,стеля.  | 100м2 | 0,5899 |  |  |
| 33 |  | Грунтовка поверхонь стель всерединiприміщень Ceresit СТ 17 або аналог | 100м2 | 0,5899 |  |  |
|  |  |  | л | 7,13779 |  |  |
| 34 |  | Вапняне фарбування поверхонь стельвсерединi будiвлi по штукатурці | 100м2 | 0,5899 |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Перетирання штукатурки внутрiшнiхпримiщень з смивкою вапнянної фарби,стіни | 100м2 | 0,8649 |  |  |
| 36 |  | Грунтовка поверхонь стін всерединiприміщень Ceresit СТ 17 або аналог | 100м2 | 0,8649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 |  | Вапняне фарбування поверхонь стінвсерединi будiвлi по штукатурці | 100м2 | 0,8649 |  |  |
| 38 |  | Улаштування обшивки стiнгiпсокартонними плитами [фальшстiни]по металевому каркасу | 100м2 | 1,0146 |  |  |
|  |  | Листи гiпсокартоннi влагостійкі 12 мм | м2 |  |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м |  |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 25мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт |  |  |  |
|  |  | Лента монтажная для гипсокартона | м |  |  |  |
| 39 |  | Суцільне шпаклювання внутрішніх стіншпаклівками KNAUF-start або аналог за два рази,шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону | 100 м2 | 1,0146 |  |  |
| 40 |  | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 або аналог | л | 10,1 |  |  |
| 41 |  | Шпатлевка гипсовая КNAUF-finish або аналог | кг | 153,762 |  |  |
| 42 |  | Улаштування молдінгів з пенопласту шир. До 40 мм (стіна) | 100м | 0,448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами стiн поштукатурцi та збiрних конструкцiях,пiдготовлених пiд фарбування на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою)  | 100м2 | 1,0146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Просте фарбування полiвiнiлацетатнимиводоемульсiйними сумiшами молдінгів,пiдготовлених пiд фарбування на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою)  | 100м2 | 0,048 |  |  |
| 45 |  | Улаштування покриття iз фанери 1500х1500х12 мм | 100м2 | 1,4191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Улаштування покриття iз фанериСтупеней 1500х1500х12 мм | 100м2 | 0,0224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Полiпшене фарбування колером олійним (фарба ПФ 115) пiдлог по дереву з попередним шпатлюванням (колір за згодою)  | 100м2 | 2,1035 |  |  |
| 48 |  | Фарбування олiйними сумiшами (фарба ПФ 115) ранiше пофарбованих плiнтусiв та галтелей усерединi будiвлi(колір за згодою)  | 100м2 | 0,011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Улаштування плiнтусiвПолiвiнiлхлоридних (20х60мм) (колір за згодою)  | 100м | 0,746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Улаштування алюмінієвих порожків (кут 30х30мм) | 100м | 0,905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовимидверними блоками (5 шт) площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах, профиль 70, ламінованих з сендвіч- панелей , з порожками та замками (індівідуальні заміри) (колір за згодою)  | 100м2 | 0,1299 |  |  |
| 52 |  | Улаштування каркасів стін із гнутихоцинкованих профілів під панелі"Вагонка" | 100 м2 | 0,8107 |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м | 151,47 |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м | 210,6 |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт | 688,5 |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт | 248,67 |  |  |
| 53 |  | Облицювання внутрішніх стін панелями"Вагонка"- дерево 85х15 мм | 100 м2 | 0,8107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Просте фарбування морилкой спиртовой стiн по дереву (колір за згодою)  | 100м2 | 0,8107 |  |  |
| 55 |  | Покриття олiйними або спиртовимилаками стiн по проолiфленiй поверхнi за2 рази (лак ПФ 170 або аналог) | 100м2 | 0,8107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Улаштування обшивки колонпериметром до 1600 мм панелями"Вагонка" з улаштуванням металевогокаркасу | 100м2 | 0,3262 |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м |  |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт |  |  |  |
|  |  | Панели облицовочні "Вагонка" | м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Улаштування обшивки укосів панелями"Вагонка" з улаштуванням металевогокаркасу | 100м2 | 0,1934 |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м |  |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт |  |  |  |
|  |  | Панели облицовочні "Вагонка" | м2 |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
| 58 |  | Просте фарбування Морилкой спиртовой колон і укосів по дереву(колір за згодою)  | 100м2 | 0,5196 |  |  |
| 59 |  | Покриття олiйними або спиртовимилаками (лак ПФ 170 або аналог ) стiн по проолiфленiй поверхнi за2 рази | 100м2 | 0,5196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Улаштування молдінгів (до 30х30) з пластикату стін , | 100м | 1,0782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Установлення вентеляціонних грат 453х91 мм,пластикові | грати | 44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв-щитів, пластиковий, двурядний, монтаж 18 автоматів | 1 шафа | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Прокладання кабелю перерiзом понад 10мм2 до 16 мм2, провод ПВС, перерізом 2х6 мм2 | 100м | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Установлення штепсельних розетокутопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Установлення вимикачiв утопленого типупри схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Монтаж свiтильникiв ЛЕД 600х600 з матовим склом | 100шт | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Монтаж прожектора LED 50 Вт,прямокутні | 100 шт | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Прокладання коробiв пластикових от 20х20 до 40х40 (індівуальні заміри) | 100м | 1,0276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Прокладання iзольованих проводiвперерiзом до 6 мм2 у коробах, провод ШВВП 2х1.5 мм2 | 100м | 1,0276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Прокладка кондуита-гофротруба Ф 16мм | 100 м | 0,6072 |  |  |
|  |  |  | м | 60,72 |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |
| 71 |  | Затягування першого проводу перерiзом до 6 мм2 в труби | 100м | 0,6072 |  |  |
|  |  | Провод ШВВП 2х2,5мм2 |  |  |  |  |
| 72 |  | Фарбування олiйними сумiшами за 2рази ранiше пофарбованих сталевихтруб (фарба ПФ 115) (колір за згодою)  | 100м2 | 0,085 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Установлення та розбирання внутрiшнiхметалевих трубчастих iнвентарнихриштувань при висотi примiщень до 6 м | 100м2 | 1,21 |  |  |
| 7475 |  | Навантаження смiття вручнуПридбання та монтаж крісел залу для глядачів (крісла «Аскет» з дерев’яними підлокітниками, блок 5 крісел, колір за згодою.) | 1 тшт | 1,5155 |  |  |
|   |  | Всього по розділу 2 |   |   |  |  |
|   |  | **Розділ 3**. Фасад будівлі |   |   |  |  |
| 76 |  | Вiдбивання штукатурки по цеглi табетону зi стiн , площа вiдбивання водному мiсцi бiльше 5 м2 | 100м2 | 0,5244 |  |  |
| 77 |  | Розбирання кам'яної кладки простих стiнiз цегли | 10 м3 | 0,182 |  |  |
| 78 |  | Улаштування основи пiд штукатурку зметалевої сiтки по цегляних та бетоннихповерхнях ,3 шара сітки | 100м2 | 0,05 |  |  |
|  |  |  дротяної тканої з квадратнимичарунками N 05 без покриття, товщ дрота до 3 мм |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Полiпшене штукатурення цементнимраствором (М 100) по каменю стiн фасадiв в 3 шари | 100м2 | 0,05 |  |  |
| 80 |  | Готування важких опоряджувальнихцементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,0028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрівля – частковий ремонт |  |  |  |  |
| 81 |  | Очищення металевих конструкцiй вiдкорозiї металевими щiтками,профлист | м2 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Фарбування олiйними сумiшами за 2рази з риштувань,профлист (фарба ПФ 115) | 100м2 | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Очищення металевих конструкцiй вiдкорозiї металевими щiтками,сходи | м2 | 1,2 |  |  |
| 84 |  | Фарбування олiйними сумiшами за 2рази ,сходи(драбини) фарбою ПФ 115 | 100м2 | 0,012 |  |  |
| 85 |  | Фарба ПФ 115 | т | 0,00036 |  |  |
| 86 |  | Очищення металевих конструкцiй вiдкорозiї металевими щiтками,швеллер-20м | м2 | 4 |  |  |
| 87 |  | Монтаж полоси сталевой б-4 мм на швеллер | 1т | 0,128 |  |  |
|  |  | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Виготовлення м/к - монтаж раструба сталевого Ф120мм (індівідуальні заміри) | 1т | 0,026 |  |  |
|  |  | електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Установлення та розбирання наружніхметалевих трубчастих iнвентарнихриштувань при висотi до 6 м |  100 м2 | 0.36 |  |  |
| 90 |  | Навантаження смiття вручну | 1 т | 3,68 |  |  |
|   |  | Всього по розділу 3 |   |   |  |  |
|   |  | **Розділ 4.** Приміщення фойє |   |   |  |  |
| 91 |  | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,2705 |  |  |
| 92 |  | Демонтаж свiтильникiв | 100шт | 0,06 |  |  |
| 93 |  | Улаштування обшивки коробов600х600мм з улаштуванням металевогокаркасу під світильники | 100м2 | 0,0216 |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м |  |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт |  |  |  |
|  |  | Листи гiпсокартоннi влагостійкі 12 мм | м2 |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
| 94 |  | Шпаклювання стiн, укосів мiнеральноюшпаклiвкою "Cerezit СТ-29" або аналог, | 100м2 | 0,0296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Додавати на 1 мм змiни товщинишпаклівки ( Сerezit CT-29 або аналог)до норм  | 100м2 | 0,0296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Полiпшене фарбуванняполiвiнiлацетатними водоемульсiйнимисумiшами стiн по фактурной штукатурке на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою)   | 100м2 | 0,5949 |  |  |
| 97 |  | Устройство натяжного потолка | 100м2 | 0,6908 |  |  |
|  |  | Натяжной потолок- глянцевий. | м2 |  |  |  |
|  |  | Направляющая | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель 6х40 | шт |  |  |  |
| 98 |  | Монтаж свiтильникiв ЛЕД 600х600 з матовим склом | 100шт | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 99100 |  | Устройство плинтусов потолочных (типу Солид 25/25 або аналог)Улаштування плiнтусiвПолiвiнiлхлоридних (20х60мм) (колір за згодою)  | 100м100м | 0,62680,2705 |  |  |
| 101 |  | Установлення вентиляційних грат 453х91 мм,пластикових | грати | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   | Всього по розділу 4 |   |   |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | **Всього по акту** |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування** |  |
| у тому числі |   |
|  Робота |  |
|  Матеріали та устаткування |  |
| **Додаткові витрати** |  |
|  |   |
|  |  |
| **РАЗОМ без податків** |  |
| **Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані****складовими \_вартості будівництва (без ПДВ)**  |  |
| **РАЗОМ з урахуванням податків** |  |
|   |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |   |
|   |   |
| Керівник підприємства(організації) замовника |   | Керівник генеральноїпідрядної організації |   |
|   |   |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   |

Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування