|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замовник | | | | | | | | |
| *(найменування організації)* | | | | | | | |
| Підрядник | | | | | | | | |
| *(наименування організації)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | |
| **з ремонту громадського центру у селищі Павлопіль за адресою:с.Павлопіль**  **Волноваського району Донецької області , що здійснюється в 2019 році** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Складена в поточних цінах станом на 22 липня 2019 г. | | | | | | | |
| №  п/п | | Шифр | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Ціна,  грн. | Вартість,  грн. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | **Розділ 1**. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | |  | Розбирання молдінгів панелей | 100м | 1,0782 |  |  |
| 2 | |  | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,832 |  |  |
| 3 | |  | Розбирання покриттiв пiдлог з фанери,  сцена частка | 100м2 | 0,0225 |  |  |
| 4 | |  | Демонтаж ящика пожежного гидранта з  ДСП | шт | 1 |  |  |
| 5 | |  | Демонтаж обшивки стiн з ДСП плитами  [фальшстiни] по дерев'яному каркасу,  панелі з деревяним каркасом | 100м2 | 0,7807 |  |  |
| 6 | |  | Розбирання обшивки укосів з ДСП і  каркасу 18,5м | 100м2 | 0,068 |  |  |
| 7 | |  | Знiмання наличникiв | 100 м | 0,156 |  |  |
| 8 | |  | Знiмання дверних полотен | 100 м2 | 0,075 |  |  |
| 9 | |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних  стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,03 |  |  |
| 10 | |  | Демонтаж обшивки стiн з гіпсових плит  по дерев'яному каркасу,обшивка з  деревяним каркасом | 100м2 | 0,3681 |  |  |
| 11 | |  | Демонтаж підшивки горизонтальних  поверхонь підвісних стель гіпсовими  листами. | 100 м2 | 0,5129 |  |  |
| 12 | |  | Демонтаж каркасу пiд облицювання стель | 100м2 | 0,5129 |  |  |
| 13 | |  | Демонтаж прожекторів, що установлені окремо,на кронштейнi ,на сцені | 100 шт | 0,03 |  |  |
| 14 | |  | Демонтаж свiтильникiв | 100шт | 0,36 |  |  |
| 15 | |  | Демонтаж вимикачiв | 100шт | 0,02 |  |  |
| 16 | |  | Демонтаж електропроводки | 100м | 0,68 |  |  |
| 17 | |  | Демонтаж щиткiв освiтлювальних масою  понад 10 кг до 20 кг у готовiй нiшi або на  стiнi | шт | 1 |  |  |
| 18 | |  | Демонтаж щиткiв освiтлювальних масою  понад 20 кг до 40 кг у готовiй нiшi або на  стiнi | шт | 2 |  |  |
| 19  20  21 | |  | Демонтаж кабелю вводного перерiзом понад 16 мм2  Ревізія системи опалення  Гідравлічні іспити системи опалення | 100м  сист  шт | 0,16  1  1 |  |  |
|  | |  | Всього по розділу 1 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | |  | **Pозділ 2**. Оздоблювальнi роботи  Обклеювання молдінгів стелі малярною  стрічкою 124,14м | 100м2 | 0,092 |  |  |
| 23 | |  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь  стель від фарби | 100м2 | 0,9777 |  |  |
| 24 | |  | Грунтовка поверхонь стель всерединi  Приміщень Ceresit СТ 17 або аналог | 100м2 | 0,9777 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 25 | |  | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стель по штукатурцi на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою) | 100м2 | 0,9777 |  |  |
| 26 | |  | Покриття олiйними або спиртовими  лаками молдінгів стель (ПФ170, або аналог) | 100м2 | 0,092 |  |  |
| 28 | |  | Ремонт гіпсових плит стін | 100м2 | 0,4184 |  |  |
| 29 | |  | Ремонт гіпсових плит колон | 100м2 | 0,0596 |  |  |
| 30 | |  | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по гіпсовим плитам на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою) | 100м2 | 1,3946 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 31 | |  | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами колон по гіпсовим плитам на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою) | 100м2 | 0,1988 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 32 | |  | Перетирання штукатурки внутрiшнiх  примiщень з смивкою вапнянної фарби,  стеля. | 100м2 | 0,5899 |  |  |
| 33 | |  | Грунтовка поверхонь стель всерединi  приміщень Ceresit СТ 17 або аналог | 100м2 | 0,5899 |  |  |
|  | |  |  | л | 7,13779 |  |  |
| 34 | |  | Вапняне фарбування поверхонь стель  всерединi будiвлi по штукатурці | 100м2 | 0,5899 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 35 | |  | Перетирання штукатурки внутрiшнiх  примiщень з смивкою вапнянної фарби,  стіни | 100м2 | 0,8649 |  |  |
| 36 | |  | Грунтовка поверхонь стін всерединi  приміщень Ceresit СТ 17 або аналог | 100м2 | 0,8649 |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 |  | Вапняне фарбування поверхонь стін  всерединi будiвлi по штукатурці | 100м2 | 0,8649 |  |  |
| 38 |  | Улаштування обшивки стiн  гiпсокартонними плитами [фальшстiни]  по металевому каркасу | 100м2 | 1,0146 |  |  |
|  |  | Листи гiпсокартоннi влагостійкі 12 мм | м2 |  |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м |  |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 25мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт |  |  |  |
|  |  | Лента монтажная для гипсокартона | м |  |  |  |
| 39 |  | Суцільне шпаклювання внутрішніх стін  шпаклівками KNAUF-start або аналог за два рази,  шпаклівка стін по поверхні з гіпсокартону | 100 м2 | 1,0146 |  |  |
| 40 |  | Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 або аналог | л | 10,1 |  |  |
| 41 |  | Шпатлевка гипсовая КNAUF-finish або аналог | кг | 153,762 |  |  |
| 42 |  | Улаштування молдінгів з пенопласту шир. До 40 мм (стіна) | 100м | 0,448 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Просте фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по  штукатурцi та збiрних конструкцiях,  пiдготовлених пiд фарбування на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою) | 100м2 | 1,0146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Просте фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами молдінгів,  пiдготовлених пiд фарбування на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою) | 100м2 | 0,048 |  |  |
| 45 |  | Улаштування покриття iз фанери 1500х1500х12 мм | 100м2 | 1,4191 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Улаштування покриття iз фанери  Ступеней 1500х1500х12 мм | 100м2 | 0,0224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Полiпшене фарбування колером олійним (фарба ПФ 115) пiдлог по дереву з попередним шпатлюванням (колір за згодою) | 100м2 | 2,1035 |  |  |
| 48 |  | Фарбування олiйними сумiшами (фарба ПФ 115) ранiше пофарбованих плiнтусiв та галтелей усерединi будiвлi(колір за згодою) | 100м2 | 0,011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Улаштування плiнтусiв  Полiвiнiлхлоридних (20х60мм) (колір за згодою) | 100м | 0,746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Улаштування алюмінієвих порожків (кут 30х30мм) | 100м | 0,905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Заповнення дверних прорiзiв готовими  дверними блоками (5 шт) площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стiнах, профиль 70, ламінованих з сендвіч- панелей , з порожками та замками (індівідуальні заміри) (колір за згодою) | 100м2 | 0,1299 |  |  |
| 52 |  | Улаштування каркасів стін із гнутих  оцинкованих профілів під панелі  "Вагонка" | 100 м2 | 0,8107 |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м | 151,47 |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м | 210,6 |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт | 688,5 |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт | 248,67 |  |  |
| 53 |  | Облицювання внутрішніх стін панелями  "Вагонка"- дерево 85х15 мм | 100 м2 | 0,8107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Просте фарбування морилкой спиртовой стiн по дереву (колір за згодою) | 100м2 | 0,8107 |  |  |
| 55 |  | Покриття олiйними або спиртовими  лаками стiн по проолiфленiй поверхнi за  2 рази (лак ПФ 170 або аналог) | 100м2 | 0,8107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Улаштування обшивки колон  периметром до 1600 мм панелями  "Вагонка" з улаштуванням металевого  каркасу | 100м2 | 0,3262 |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м |  |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт |  |  |  |
|  |  | Панели облицовочні "Вагонка" | м2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Улаштування обшивки укосів панелями  "Вагонка" з улаштуванням металевого  каркасу | 100м2 | 0,1934 |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м |  |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт |  |  |  |
|  |  | Панели облицовочні "Вагонка" | м2 |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
| 58 |  | Просте фарбування Морилкой спиртовой колон і укосів по дереву(колір за згодою) | 100м2 | 0,5196 |  |  |
| 59 |  | Покриття олiйними або спиртовими  лаками (лак ПФ 170 або аналог ) стiн по проолiфленiй поверхнi за  2 рази | 100м2 | 0,5196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Улаштування молдінгів (до 30х30) з пластикату стін , | 100м | 1,0782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Установлення вентеляціонних грат 453х91 мм,пластикові | грати | 44 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Монтаж увiдно-розподiльних пристроїв-щитів, пластиковий, двурядний, монтаж 18 автоматів | 1 шафа | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Прокладання кабелю перерiзом понад 10  мм2 до 16 мм2, провод ПВС, перерізом 2х6 мм2 | 100м | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Установлення штепсельних розеток  утопленого типу при схованiй проводцi | 100шт | 0,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Установлення вимикачiв утопленого типу  при схованiй проводцi, 1-клавiшних | 100шт | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Монтаж свiтильникiв ЛЕД 600х600 з матовим склом | 100шт | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Монтаж прожектора LED 50 Вт,прямокутні | 100 шт | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Прокладання коробiв пластикових от 20х20 до 40х40 (індівуальні заміри) | 100м | 1,0276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Прокладання iзольованих проводiв  перерiзом до 6 мм2 у коробах, провод ШВВП 2х1.5 мм2 | 100м | 1,0276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Прокладка кондуита-гофротруба Ф 16мм | 100 м | 0,6072 |  |  |
|  |  |  | м | 60,72 |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |
| 71 |  | Затягування першого проводу перерiзом  до 6 мм2 в труби | 100м | 0,6072 |  |  |
|  |  | Провод ШВВП 2х2,5мм2 |  |  |  |  |
| 72 |  | Фарбування олiйними сумiшами за 2  рази ранiше пофарбованих сталевих  труб (фарба ПФ 115) (колір за згодою) | 100м2 | 0,085 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Установлення та розбирання внутрiшнiх  металевих трубчастих iнвентарних  риштувань при висотi примiщень до 6 м | 100м2 | 1,21 |  |  |
| 74  75 |  | Навантаження смiття вручну  Придбання та монтаж крісел залу для глядачів (крісла «Аскет» з дерев’яними підлокітниками, блок 5 крісел, колір за згодою.) | 1 т  шт | 1,5  155 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 2 |  |  |  |  |
|  |  | **Розділ 3**. Фасад будівлі |  |  |  |  |
| 76 |  | Вiдбивання штукатурки по цеглi та  бетону зi стiн , площа вiдбивання в  одному мiсцi бiльше 5 м2 | 100м2 | 0,5244 |  |  |
| 77 |  | Розбирання кам'яної кладки простих стiн  iз цегли | 10 м3 | 0,182 |  |  |
| 78 |  | Улаштування основи пiд штукатурку з  металевої сiтки по цегляних та бетонних  поверхнях ,3 шара сітки | 100м2 | 0,05 |  |  |
|  |  | дротяної тканої з квадратними  чарунками N 05 без покриття, товщ дрота до 3 мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | Полiпшене штукатурення цементним  раствором (М 100) по каменю стiн фасадiв в 3 шари | 100м2 | 0,05 |  |  |
| 80 |  | Готування важких опоряджувальних  цементних розчинiв, склад 1:3 | 100м3 | 0,0028 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрівля – частковий ремонт |  |  |  |  |
| 81 |  | Очищення металевих конструкцiй вiд  корозiї металевими щiтками,профлист | м2 | 12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Фарбування олiйними сумiшами за 2  рази з риштувань,профлист (фарба ПФ 115) | 100м2 | 0,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | Очищення металевих конструкцiй вiд  корозiї металевими щiтками,сходи | м2 | 1,2 |  |  |
| 84 |  | Фарбування олiйними сумiшами за 2  рази ,сходи(драбини) фарбою ПФ 115 | 100м2 | 0,012 |  |  |
| 85 |  | Фарба ПФ 115 | т | 0,00036 |  |  |
| 86 |  | Очищення металевих конструкцiй вiд  корозiї металевими щiтками,швеллер-  20м | м2 | 4 |  |  |
| 87 |  | Монтаж полоси сталевой б-4 мм на швеллер | 1т | 0,128 |  |  |
|  |  | Електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  | Виготовлення м/к - монтаж раструба сталевого Ф120мм (індівідуальні заміри) | 1т | 0,026 |  |  |
|  |  | електроди, дiаметр 4 мм, марка Э42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | Установлення та розбирання наружніх  металевих трубчастих iнвентарних  риштувань при висотi до 6 м | 100 м2 | 0.36 |  |  |
| 90 |  | Навантаження смiття вручну | 1 т | 3,68 |  |  |
|  |  | Всього по розділу 3 |  |  |  |  |
|  |  | **Розділ 4.** Приміщення фойє |  |  |  |  |
| 91 |  | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | 100м | 0,2705 |  |  |
| 92 |  | Демонтаж свiтильникiв | 100шт | 0,06 |  |  |
| 93 |  | Улаштування обшивки коробов  600х600мм з улаштуванням металевого  каркасу під світильники | 100м2 | 0,0216 |  |  |
|  |  | Профиль UD 28/27 | м |  |  |  |
|  |  | Профиль СД 60х27 | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель - 6\*42 | шт |  |  |  |
|  |  | Листи гiпсокартоннi влагостійкі 12 мм | м2 |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
| 94 |  | Шпаклювання стiн, укосів мiнеральною  шпаклiвкою "Cerezit СТ-29" або аналог, | 100м2 | 0,0296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Додавати на 1 мм змiни товщини  шпаклівки ( Сerezit CT-29 або аналог)до норм | 100м2 | 0,0296 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | Полiпшене фарбування  полiвiнiлацетатними водоемульсiйними  сумiшами стiн по фактурной штукатурке на два рази (інтерєрна акрилова фарба «премиум» Ceresit СТ 52, кольорова, або аналог.) (колір за згодою) | 100м2 | 0,5949 |  |  |
| 97 |  | Устройство натяжного потолка | 100м2 | 0,6908 |  |  |
|  |  | Натяжной потолок- глянцевий. | м2 |  |  |  |
|  |  | Направляющая | м |  |  |  |
|  |  | Саморез 3,5 х 9,5мм | шт |  |  |  |
|  |  | Дюбель 6х40 | шт |  |  |  |
| 98 |  | Монтаж свiтильникiв ЛЕД 600х600 з матовим склом | 100шт | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 99  100 |  | Устройство плинтусов потолочных (типу Солид 25/25 або аналог)  Улаштування плiнтусiв  Полiвiнiлхлоридних (20х60мм) (колір за згодою) | 100м  100м | 0,6268  0,2705 |  |  |
| 101 |  | Установлення вентиляційних грат 453х91 мм,пластикових | грати | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по розділу 4 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | | | 6 | 7 |
|  |  | **Всього по акту** | | | | |  |  | | |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  | | |  |  |
| **Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування** | | | | | | | | | | | |  |
| у тому числі | | | | | | | | | | | |  |
| Робота | | | | | | | | | | | |  |
| Матеріали та устаткування | | | | | | | | | | | |  |
| **Додаткові витрати** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| **РАЗОМ без податків** | | | | | | | | | | | |  |
| **Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані**  **складовими \_вартості будівництва (без ПДВ)** | | | | | | | | | | | |  |
| **РАЗОМ з урахуванням податків** | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| Керівник підприємства  (організації) замовника | | | |  | Керівник генеральної  підрядної організації | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | | | |

Разом вартість робіт, матеріалів та устаткування