*(неофіційний переклад)*

**ДОДАТОК A - Специфікація**

** до Запрошення Представництва УВКБ ООН до участі в тендері** **UKRKI/ITB/2022-03**

**на укладання Рамкового Договору на постачання пневмокаркасних наметів, матраців та розкладачок**

**ДАТА І ЧАС ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 05.03.2022 – 23:59 год. за східноєвропейським часом**

1. **КІЛЬКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ**

Тендерні пропозиції повинні підтверджувати можливість постачання наведеної нижче кількості продукції по категоріям (пропозиція може бути надана та оцінена на окрему(і) категорію, але на весь асортиментний ряд в межах категорії):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Категорія продукції** | **Од. Виміру** | **Орієнтовна к-ть** |
| 1 | Пневмокаркасні намети | шт | 120 |
| 2 | Матраци | шт | 45,000 |
| 3 | Розкладачки | шт | 6,000 |

Будь ласка, зверніть увагу, що кількість матеріалів заявлена для того, щоб учасники торгів мали уявлення про прогнозовані потреби. Це не є зобов'язанням УВКБ ООН замовити вище зазначену кількість товарів. **Кількість може змінюватись і буде залежати від фактичних потреб та наявних коштів**, шляхом надання окремих замовлень згідно Рамкової Угоди. У зв’язку с цим, просимо надавати ціни, що будуть актуальні незалежно від обсягу замовлених товарів.

**В - СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ**

Тендерні пропозиції повинні відповідати специфікаціям продукції, які наведена нижче:

1. **Пневмокаркасний намет**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Товар** | **Орієнтовне референсне зображення товару** | **Спеціфікація** |
| Пневмокаркасний намет |  | Кількість наметів - 8 шт. |
| Ширина 6м |
| Довжина 12м |
| Висота 3.5м |
| Матеріал: ПВХ плівка |
| Габаритна площа 72 м² |
| Кількість вхідних груп мін. 2 шт. |
| Кількість вікон з ПВХ завісою мін. 10 шт. |
| Мобильные пневмокаркасные надувные модули, палатки от российского  производителя Фрегат (Санкт-Петербург), проектирование, производство  пневмокаркасных надувных палаток | Фрегат пневмомодульЧас автоматичного розгортання до 60 хвилин |
| Кольор: синій. |
| Температурний режим використання -40С...+50С |
| Пневмокаркасные модули - купить по выгодной ценеМінімальна комплектація кожного намету:  1.монтажні кілки в необхідній кількості; 2. ремонтний набір 1 шт; 3. насос електричний 220В/12В 1 шт; 4. насос ножний 1 шт; 5. монтажні місця для освітлення; 6. чохол для зберігання а транспортування; 7. додатковий внутрішній шар з поліестеру з утеплюючим щаром з синтепону товщиною мін. 20 мм; 8. дизельна теплова пушка з термостатом 1 шт; 9.пересувний кондиціонер належної потужності відповідно до зазначених габаритів намету 1 шт; 10. з'ємний тамбур 1 шт; 11. перегородка внутрішнього приміщення 1 шт. |

1. **Матраци**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Товар** | **Орієнтовне референсне зображення товару** | **Спеціфікація** |
| Матрац (70х190 см) |  | Безпружинний, піна, термофлекс, поліуретан тощо, твердість: від середньої жорсткості до твердого  Максимальне навантаження не менше 80 кг  Зі знімним чохлом для матраца з прогумованої/водонепроникної тканини, яку можна прати при температурі 90 С  Колір: Будь-який |

1. **Розкладачки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Товар** | **Орієнтовне референсне зображення товару** | **Спеціфікація** |
| Розкладачки |  | Розміри: 190 x 63/76 x 42 см  Вага 6.2 кг  Розміри упаковки 93 x 18 x 9 см  Колір: сірий або блакитний  Повноційне ліжко та чохол  Максимальна вага 110 кг  Матеріал каркаса: сталь  Матеріал: поліестер з ПВХ покриттям, 100% поліестер |

**\* ВСІ ЗОБРАЖЕНІ МАЛЮНКИ Є ЛИШЕ ІЛЮСТРАТИВНИМ МАТЕРІАЛОМ. ТОВАРИ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ, МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ**

**C - УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ**

Учасник тендеру повинен надати опис упаковки для транспортування та визначення пакувальної одиниці (ПО). Кількість предметів в кожній ПО повинна бути стандартною і разом з вагою, об'ємом ПО і обладнанням, необхідним для її вантажопереробки, повинна бути чітко вказана в технічній пропозиції.

**D – МОЖЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ**

Учасник тендеру повинен вказати свій річний обсяг виробництва, а також обсяг продукції, отримуваної за виробничий цикл протягом тижня. Виробнича потужність буде порівнюватися і вимірюватись проти пропозиції з найвищою продуктивністю.

Учасник тендеру повинен вказати наявний запас продукції, готової для негайного відвантаження і час доставки. Також час, необхідний для виготовлення повного обсягу і зазначеної кількості має бути чітко зазначений

Постачальник може отримати замовлення на поставку усієї замовленої продукції або її частини в **м. Київ**, Інкотермс 2020 DAP Київ. Тому повинні бути вказані час, умови та можливі обмеження поставок у ці міста.