UKRKI RFQ 2023-138

ДОДАТОК А – ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (ТЗ)

**Передумова:**

З огляду на триваючий конфлікт і подальшу потребу в забезпеченні підтримки підмандатних осіб та органів влади, УВКБ ООН має намір укласти контракт на постачання наборів димоходів з нержавіючої сталі для будинків. Труби та відповідні фітинги призначені для вентиляції твердопаливних обігрівачів у будинку.

Кожен набір включатиме наступні елементи та кількість:

|  |  |
| --- | --- |
| Скоба для димоходу з нержавіючої сталі діам. 180 мм, товщина 0,5 мм | 5 шт. |
| Хомут настінний для димоходу з нержавіючої сталі діам. 180 мм винос 0 - 100 мм товщина 0,5 мм | 1 шт. |
| Ковпак для димоходу з нержавіючої сталі на утеплену трубу 120/180, 0,5 мм. | 1 шт. |
| Кронштейн для димоходу з нержавіючої сталі 400 мм товщина 2 мм | 1 шт. |
| Лійка димохідна з нержавіючої сталі діам. 180 мм товщина 0,5 мм | 1 шт. |
| Трійник димоходу двостінний з нержавіючої сталі в кожуху з оцинкованої сталі 120/180 | 1 шт. |
| Труба димохідна двостінна з нержавіючої сталі в оцинковцi 120/180, 0.5 мм | 1 шт. |
| Труба димохідна двостінна з нержавіючої сталі в кожусі з оцинкованої сталі 120/180 0,5 мм. | 5 шт. |

Загальна орієнтовна потреба в наборах для димоходів з нержавіючої сталі становить 938 наборів

Розподіл організовує та розглядає УВКБ ООН через свій склад у Києві. Отже, постачальники мають надати ціни для пропозицій, враховуючи доставку товарів до складу УВКБ ООН у Києві.

**Завдання:**

Ми просимо учасників тендеру вказати вартість одиниці товару в строках бюджету в Додатку C – Фінансова пропозиція.

* **Збірка наборів обов'язкова.**
* **Всі елементи повинні бути зібрані в один димохід, всі вони повинні бути сумісні.**
* **Кожен набір складається з 16 елементів.**
* **Труби димоходу розміром 5 х 1000 мм повинні бути загорнуті разом у картон і запечатані пластиковою розтягнутою пакувальною плівкою – для захисту.**
* **Інші 11 предметів слід помістити разом у картонну коробку з подвійними стінками. Предмети слід захищати повітряно-бульбашковою плівкою/картонним папером, де це доречно.**

**Фінансова пропозиція:**

Фінансова пропозиція має бути надана за принципом «все включено», включаючи витрати на транспортування до пункту доставки. Склад УВКБ ООН у Києві. Тендерні пропозиції мають бути підготовлені в гривнях. Будь ласка, зверніть увагу, що УВКБ ООН має статус звільнення від сплати ПДВ та мита в Україні, тому цінові пропозиції надаються без ПДВ, однак для компаній-платників ПДВ, зареєстрованих в Україні, складова ПДВ зазначається окремо,.

**Роль УВКБ ООН:**

УВКБ ООН перевірятиме відповідність усіх товарів узгодженим специфікаціям відповідно до договірних угод, включаючи, але не обмежуючись вимогами до пакування, що полегшує подальше сортування та розподіл матеріалів для УВКБ ООН.

**Можливості доставки:**

Максимальний допустимий термін доставки становить 30 календарних днів для всієї кількості 938 комплектів, але УВКБ ООН залишає за собою право замовляти загальну кількість партіями.

**Технічні вимоги**

Усі товари має надати компанія, обрана в ході тендерного процесу. Відповідність учасників тендеру буде оцінюватися комітетом з технічної оцінки УВКБ ООН (КТО) відповідно до технічних вимог, як зазначено в Додатку А1 та Додатку А2.

Підтверджуюча інформація від учасників тендеру:

**Щоб підтвердити свою заявку, кожен учасник повинен надати таку підтверджуючу інформацію:**

* Оборот за останні два роки (2020 та 2021рр.)
* Сертифікати розповсюдження, якщо застосовно/право власності на виробничі потужності, якщо застосовно
* Досвід поставок подібних товарів і обсягів за останні 4 роки (липень 2019 – липень 2023)
* Можливості та час доставки.